# DP2 WS24/25 Bill of Materials

## Taster

Taster kehren nach dem Betätigen wieder zurück in ihren Ausgangszustand. So lange sie gedrückt sind, kommt am Mikrocontroller ein Signal an.

https://de.wikipedia.org/wiki/Taste

https://www.sameskydevices.com/blog/tactile-switches-101

### Tactile Switches 6x6mm

- 4,3mm Höhe: https://www.mouser.de/ProductDetail/Same-Sky/TS04-66-43-BK-160-SMT?qs=A6eO%252BMLsxmRO%252BN2ogoDtCQ%3D%3D
- 7,5mm Höhe: https://www.mouser.de/ProductDetail/Same-Sky/TS04-66-75-BK-160-SMT?qs=A6eO%252BMLsxmR5CIauYOve0Q%3D%3D

### Tactile Switches 12x12mm

- 7,5mm Höhe: https://www.mouser.de/ProductDetail/Same-Sky/TS16-1212-75-BK-160-SMT-TR?qs=t7xnP681wgV9T%2FqKBTjUMQ%3D%3D
- 9,5mm Höhe: https://www.mouser.de/ProductDetail/Same-Sky/TS16-1212-95-BK-160-SMT-TR?qs=t7xnP681wgXfc3JSJvSwpQ%3D%3D


## Schalter

Schalter haben mindestens zwei stabile Zustände. Betätigt man einen Schalter, bleibt er in seinem neuen Zustand. Es gibt verschiedene Ausführungen mit diversen Schaltarten. Die einfachste Variante ist ON-OFF Konfiguration. In einem Zustand ist der Schalter an, im anderen aus. Im einen Zustand kommt ein Signal am Mikrocontroller an, im anderen nicht. Daneben gibt es auch Schalter mit mehr als zwei Zuständen zB ON-OFF-ON, oder auch ON-ON-ON-ON-ON bei einem Drehschalter mit 5 Stellungen. Diese Konfigurationen werden mit Abkürzungen in der Form SPST, SPDT, DPST, DPDT uvm. angegeben. Die wichtigsten findet man im Wikipedia Artikel.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schalter_(Elektrotechnik)

### Schiebeschalter

- https://www.mouser.de/ProductDetail/Same-Sky/SLW-1277744-3A-N-D?qs=IKkN%2F947nfDtIMt0dYyHhg%3D%3D

### Pushbutton

- https://www.mouser.de/ProductDetail/E-Switch/TL2202EEYA?qs=%252BEew9%252B0nqrChHbzMXT18cA%3D%3D

### Kippschalter / Toggle Switches (ziemlich teuer)

- https://www.mouser.de/ProductDetail/E-Switch/100SP1T2B2M2QE?qs=Li%252BoUPsLEnvSNt3Iyv07mQ%3D%3D

### Mehrwegeschalter (digitaler Joystick)

- https://www.mouser.de/ProductDetail/Apem/MU-AS90R?qs=mELouGlnn3cGEpjh4y0%2F8w%3D%3D

### DIP Schalter

- https://www.mouser.de/ProductDetail/Same-Sky/DS04-254-2-04BK-SMT?qs=wnTfsH77Xs5nLf1eOecRbw%3D%3D

### Neigungsschalter

- https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/ESE-22MH21?qs=iurMsj5%2FK0ty5WtTOWklGw%3D%3D

## Analoge Bedienelemente

### Potentiometer

- https://www.mouser.de/ProductDetail/Bourns/PTV09A-4015F-B104?qs=Qzws7J6gxqyBKONMpWHUDg%3D%3D

### Fader (Schiebepotentiometer)

- https://www.mouser.de/ProductDetail/Bourns/PTA4543-2215CPB103?qs=%252B9%2Fcbd0IE0RI7jyK%2FRvlHw%3D%3D

## Sensoren

### Helligkeit - Phototransistor

- Top: https://www.mouser.de/ProductDetail/ams-OSRAM/SFH-3716?qs=z7LT7PaeiGE9bRMCXWA8zg%3D%3D
- Side: https://www.mouser.de/ProductDetail/Wurth-Elektronik/1541141NAA570?qs=u16ybLDytRYL3mnkkbF7QA%3D%3D

### Temperatur - NTC Thermistor

- https://www.mouser.de/ProductDetail/Ohmite/TX08F103F3435ER?qs=sGAEpiMZZMt1hubY80%2Fs8IQndZtdAWXBIuL6ZmJsIIg9oI7zDSmqNQ%3D%3D



